Versione 10.0 del 29/07/2019, modifiche rispetto alle precedenti:
-------------------------------------------------------------------------
1)  Unificazione del software tra centrali Defender e Defender Hybrid
2)  Numero massimo di moduli ausiliari acquisibili portato da 4 a 6
3)  Impostazione di default delle linee a bordo è stata portata a normalmente aperta (nelle Defender 8 e 12 dipende dai dip-switch)
4)  Possibilità di cancellare tutte le tastiere ausiliarie dell'impianto (tranne quella a bordo delle centrali)
5)  Possibilità di escludere tutte le tastiere ausiliarie dell'impianto purché ne rimanga almeno una attiva
6)  Numero massimo di uscite acquisibili portato a 32 per Defender 64/64M/64T/Web/Hybrid/Hybrid Web
7)  Tutte le uscite possono essere manuali e pilotabili da remoto
8)  Menu semplificato nella gestione delle uscite da remoto (esse infatti diventano disponibili da remoto non appena ne si fissa l'ordine)
9)  Memoria eventi portata a 500 nelle Defender 8 e 12, altrimenti a 1000 in tutte le altre centrali
10) Aggiunta la possibilità di gestire il disinserimento delle partizioni come evento attivante delle uscite
11) Gestione migliorata delle batterie e della loro supervisione (wireless) estesa a tutti i modelli di centrale
12) Ogni sensore wireless occuperà una linea soltanto in centrale ed essa sarà nominata con il tipo di sensore e codice seriale
13) Ogni sirena wireless occuperà una uscita soltanto in centrale ed essa sarà nominata con il tipo di sensore e codice seriale
14) Ad ogni scansione di nuove espansioni ingressi/uscite, i sensori e sirene wireless non verranno più spostati nè scompariranno
15) Migliorata la segnalazione e la gestione degli eventi ed allarmi ai dispositivi su bus
16) Rimossi malfunzionamenti di gestione degli eventi (false segnalazioni ecc)
17) L'acquisizione di sensori/sirene wireless non modifica l'ordinamento manuale dei moduli di espansione filari
18) L'esclusione di una linea di una partizione provoca la visualizzazione di uno stato intermedio di "inserimento parziale di partizione x"

!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!ATTENZIONE!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!

Aggiornare una centrale alla versione 10.0, porterà ad un default reset automatico della configurazione.
Si consiglia quindi di:
1) salvare la configurazione con il Programmer Sicurezza versione 3.5
2) aggiornare la centrale con l'FR Upgrade EVO versione 2.0 (o successive)
3) riacquisire i moduli ausiliari e gli inseritori nello stesso ordine di quello della precedente configurazione
4) infine ripristinare la configurazione, inviandola in centrale, per mezzo del Programmer EVO versione 10.0 (o successive)

***********************
*** Centrali Hybrid ***
***********************

Nel caso di Defender Hybrid, è necessario aggiornare anche l'interfaccia filo-radio con la versione 5.6 o successive.
Il software può essere trovato nel sito https://fracarro.com/it/downloads/softwares/, alla voce MOD-WL.
